# Protocol de comunicare POO

Cand te conectezi, dai mesaj cu “client”

Modify device sa mearga doar daca device-ul este pornit. Ar fi de preferat sa faci tu verificarea asta, ca e mai simplu

Inainte sa te deconectezi, dai mesaj “disclient”

0 --> register user ---- primeste “user parola email statusAdmin” returneaza un mesaj (inregistrare reusita sau nu)

1 --> login user --- primeste “user parola” (returneaza string cu valorile cerute, id email statusAdmin)

2 --> modify password --- primeste “user parola\_veche parola\_noua” , returneaza mesaj ok/nok

3 ---> modify email --- primeste “user parola email\_nou” , returneaza mesaj ok/nok

4 ---> delete account --- primeste “id\_user”, returneaza mesaj ok/nok

5 ---> adaugare dispozitiv --- primeste “user denumire locatie parametru1 parametru2” returneaza ok/nok

6 ---> get dispozitive --- primeste “user” returneaza dispozitivele asoc

7 ---> stop device --- primeste “denumire locatie” returneaza ok/nok

8 ---> start device --- primeste “denumire locatie” returneaza ok/nok

9 ---> delete device (doar admin) --- primeste “denumire\_device locatie\_device” returneaza ok/nok

/ ---> Modify device --- primeste “denumire locatie param1 param2” returneaza ok/nok

% ---> Adaugare asociere (doar admin) --- primeste “user denumire locatie” returneaza ok/nok

? ---> Scoatere asociere (doar admin) --- primeste “user denumire locatie” returneaza ok/nok